**Функции ГТЦ**

1.Диапазон температур от – 30 до + 60 град С

2. Диапазон влажности от 10 до 98 %

3 Диапазон давления 225 – 825 мм.рт.ст.

4 Температура точки росы, пересчитанная из измеренных значений

5.Индикатор времени и даты

6 Индикатор разряда аккумулятора

7 Звуковая сигнализация о превышении заданных значений

8. Визуальная сигнализация о превышении заданных значений

9.Запоминание минимальных и максимальных значений влажности, температуры, давления, время и дату этих событий.

10 Функция фиксации последних измеренных значений

11 Запоминание, хранение данных

12 Передача запомненных данных на ПК по проводному интерфейсу USB.

13 Передача запомненных данных по беспроводному интерфейсу -радиоканал

14. Беспроводная передача данных на ПК по радиоканалу в реальном времени.

15 Подключение зонда к блоку регистрации напрямую и через удлинительный кабель.

16.Возможность пользовательской юстировки без нарушения заводской настройки.